각 부분의 이름들

초음파: us-016

스피커모듈: lm386

스피커: wes

모터 컨트롤러: dmc 15

실린더: (일반 모터로 표현 가능)

쉴드: 프로토타이 쉴드(빵판으로 표현 가능)

아두이노: 우노 r3

모듈간 연결

1. GND는 GND(단, 모터 컨트롤러의 파워는 외부 전원으로 연결)
2. VCC는 V5(단, 위와 동일)
3. 초음파 모듈 out 단자를 A0와 연결

Range 단자를 GND와 연결

1. 스피커모듈 in 단자를 3에 연결
2. 모터 컨트롤러 모터 단자에 모터 연결

Start 9

Stop GND

Cw vcc

Ccw 8