19.05.01 보고서

초음파센서를 이용해봄

소스

int US = A0;

int om ; // one meter

int tm ; // three meter

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

om = analogRead(US);

tm = om \* 3;

Serial.print(om); // one meter

// Serial.print(tm); // three meter

Serial.println(" mm");

delay(100);

}

문제점

B type 젝을 구매하지 않았음

집에서 찾아냄

케이블을 잘못 구매함(암수형)

새로 가공함(수수형)

센서가 값을 일정하게 받지 못함

해결하지 못함

관련 사이트

http://makeshare.org/bbs/board.php?bo\_table=Parts&wr\_id=7